検査設備明細書

対象容器：空気呼吸用の綱製及びアルミニウム合金製の一般継目なし容器、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器（容器則第３３条第１号）

１．容器のさび落しのための設備、洗じょう設備及び乾燥のための設備（容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示（以下「告示」という。）第３１条第１項第１号及び第２号）
    （イ～へについては、該当するものを記入する。）
設　　備	メーカー	型式	数	備　考	
イ．容器回転式洗じょう機					
ロ．回転式清じょう機　＊1					
ハ．薬剤等を用いる洗じょう設備					
ニ．サンドブラスト					
ホ．ショットブラスト　＊1					
ヘ．ねじ部を清じょうするための器具　＊2					
乾燥のための設備　＊3					
＊１　容器材質に適した設備を備えること。
＊２　アルミニウム合金製に限る。
＊３　水蒸気を用いたものは綱製容器に限る

２．容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第３１条第１項第３号）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
スケール（JIS B7516(1987)金属製直尺１級に適合するもの）					
ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに適合するもの）					
デプスゲージ（JIS B7518(1993)デプスゲージに適合する最小読取目盛0.02mm以下のもの）					
超音波厚さ計					

３．容器の内面を照明検査するための設備（告示第３１条第１項第４号）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
内部照明器（十分な光力を有する豆電球等を挿入するもの又はこれと同等以上の効果を有するもの）					

４．耐圧試験設備等（告示第３１条第１項第５号及び第６号）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
膨張計（最小目盛が恒久増加量測定時において全増加量の100分の１又は０．１立方センチメートルまで計測できるもの）					
圧力計（検査を行う容器の耐圧試験圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの）					
標準容器					

５．質量検査設備（KHKS0151）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
はかり（20ｇまで計測できる目量のあるもので、補正のためのおもりを備えること）					

６．くず化処理設備（KHKS0151）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
容器を２つに切断できるもの					
容器に直径５mm以上の孔をあけられるもの					
容器を偏平化できるもの					

附属品再検査の設備

１．気密検査設備（告示第３１条第６項第１号）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
圧縮機、蓄圧器又は充填容器及び接続配管					
圧力計（気密試験圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの）					
発泡液等を塗布するための器具又は水槽					

２．性能試験設備（告示第３１条第６項第２号）
設　備	メーカー	型式	数	備　考	
圧縮機、蓄圧器又は充填容器及び接続配管					
圧力計（安全弁の吹き始め圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの）					
トルク測定器